***Comandos das luzes via DNS***

|  |  |
| --- | --- |
| **Via IP**  **http://(IP):(porta)/(comando)**  **179.113.230.113:3000** |  |

Via DNS

technoworks.hopto.org:3000/acenderVM1 -> acende vermelho 1

technoworks.hopto.org:3000/apagarVM1 -> apaga vermelho 1

technoworks.hopto.org:3000/acenderVM2 -> acende vermelho 2

technoworks.hopto.org:3000/apagarVM2 -> apaga vermelho 2

technoworks.hopto.org:3000/acenderVD1 -> acende verde 1

technoworks.hopto.org:3000/apagarVD1 -> apaga verde 1

technoworks.hopto.org:3000/acenderVD2 -> acende verde 2

technoworks.hopto.org:3000/apagarVD2 -> apaga verde 2

technoworks.hopto.org:3000/acenderAM1 -> acende amarelo 1

technoworks.hopto.org:3000/apagarAM1 -> apaga amarelo 1

technoworks.hopto.org:3000/acenderAM2 -> acende amarelo 2

technoworks.hopto.org:3000/apagarAM2 -> apaga amarelo 2

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem contendo Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente

Tela de celular

Descrição gerada automaticamente